Роил Платинум,   
Очиститель бензиновой системы   
«Roil Platinum™ Fuel Treatment   
(Gasoline-Petrol)»

**Форма выпуска:** 375 мл.

**Ингредиентный состав:** <5% фенолов и галогенизированных фенолов; 15-30% алифатических углеводородов; > 30 ароматических углеводородов. Дистиллят (нефть/бензин), гидратированный легкий; диметилбензол.

**Назначение:** Добавка в топливо для бензиновых двигателей. Является заключительным шагом системы Roil Platinum™. Fuel Treatment (Gasoline/Petrol):

* повышает октановое число горючего; нормализует углеводородную структуру топлива;
* очищает топливную магистраль, систему впрыска, поверхность клапанов и камеры сгорания; растворяет и сжигает нагар, камедь и др. нежелательные отложения без ущерба для каталитического нейтрализатора;
* конденсат, эмульсии и донные отложения в топливной системе могут приводить к повреждениям топливного насоса, неполному закрытию сопла инжекторов, и т.д.; добавка в бензин Fuel Treatment (Gasoline/Petrol) связывает нежелательные примеси в топливе в эмульсию, которая полностью удаляется в процессе сгорания топлива;
* обеспечивает пассивную смазку всей топливной системе, защищая ее от коррозии и ржавления; стабилизирует топливо в период продолжительных стоянок техники;
* сохраняет и восстанавливает производительность двигателя до уровня, предусмотренного заводом изготовителем; снижает расход топлива; увеличивает моторесурс;
* минимизирует негативные воздействия на окружающую среду, резко снижая токсичность выхлопа сразу по нескольким показателям;
* Fuel Treatment (Gasoline/Petrol) разрабатывалась с учётом специфики эксплуатации как атмосферных, так и форсированных двигателей, и автомобилей с прямым впрыском топлива: D4, NeoDI, FSI, GDI.

**Способ применения:**

* Для легковых автомобилей и личного грузового транспорта: залить содержимое флакона (375мл) в топливный бак. 1 флакон расчитан на 80 л бензина.
* Для мотоциклов: добавлять по 200 мл в бензин, на полный бак.
* Для крупной грузовой техники: добавлять из расчёта 0,25% добавки от общего объёма бензина в топливном баке.

**Меры предосторожности:**

Легковоспламеняющееся, едкое вещество. Не глотать, избегать вдыхание паров и контакта с глазами и кожей. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. При попадании в глаза или на кожу немедленно промыть их проточной водой и обратиться затем к врачу. При проглатывании не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу и показать контейнер или этикетку.

**Условия хранения:** Хранить в сухом, прохладном, недоступном для детей месте. Держать вдали от источников открытого пламени.

**Срок годности:** см. на упаковке.

**Дата изготовления и № партии:** см. на упаковке.