Роил Платинум,   
Очиститель дизельной системы   
«Roil Platinum™ Fuel Treatment   
(Diesel)»

**Форма выпуска:** 375 мл.

**Назначение:** Добавка в топливо для дизельных двигателей. Является заключительным шагом системы Roil Platinum™. Fuel Treatment (Diesel):

* повышает цетановое число горючего; нормализует углеводородную структуру топлива;
* очищает топливную магистраль, систему впрыска, поверхность клапанов и камер сгорания; растворяет и сжигает нагар, камедь и другие нежелательные отложения без ущерба для каталитического нейтрализатора;
* конденсат, эмульсии и донные отложения в топливной системе могут приводить к повреждениям топливного насоса, неполному закрытию сопла форсунок, и т.д.; Fuel Treatment (Diesel) связывает нежелательные примеси в топливе в эмульсию, которая полностью удаляется в процессе сгорания топлива;
* обеспечивает пассивную смазку всей топливной системе, защищая ее от коррозии и ржавления; отодвигает точку замерзания (загустения) дизтоплива - как летнего, так и зимнего; стабилизирует топливо в период продолжительных стоянок техники;
* сохраняет и восстанавливает производительность двигателя до уровня, предусмотренного заводом изготовителем; снижает расход топлива; увеличивает моторесурс;
* повышает воспламеняемость топлива, обеспечивая лёгкий старт двигателя в любую погоду и при сниженной ёмкости АКБ;
* Минимизирует негативные воздействия на окружающую среду, резко снижая токсичность выхлопа сразу по нескольким показателям;
* Разрабатывалась с учётом специфики эксплуатации атмосферных и форсированных двигателей как с раздельными ТНВД, так и с прямым впрыском топлива: FSI, D4, TDI, Common rail, MPI, HTP, TSI.

**Способ применения:**

* Для легковых автомобилей и личного грузового транспорта: залить содержимое флакона (375мл) в топливный бак.
* Для крупной грузовой техники: добавлять из расчёта 0,25% добавки от общего объёма топлива в баке.
* Максимально эффективный результат от добавки достигается при использовании в сочетании с остальной линейкой продуктов серии Roil Platinum™ – во время прохождения регулярного ТО, либо замены масла.
* Возможно применять чаще – по мере возникновения профилактической необходимости.

**Меры предосторожности:**

Легковоспламеняющееся, едкое вещество. Не глотать, избегать вдыхание паров и контакта с глазами и кожей. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. При попадании в глаза или на кожу немедленно промыть их проточной водой, затем обратиться к врачу. При проглатывании не вызывать рвоту, сразу обратиться к врачу и показать контейнер или этикетку.

**Условия хранения:** Хранить в сухом, прохладном, недоступном для детей месте. Держать вдали от источников открытого пламени.

**Срок годности:** см. на упаковке.

**Дата изготовления и № партии:** см. на упаковке.