Роил Платинум,   
Очиститель бензиновой системы   
«Roil Platinum™ Metal Conditioner»

**Форма выпуска:** 500 мл., 4 л.

**Назначение:** С течением времени Ваш двигатель изнашивается от трения. Roil Platinum™ Metal Conditioner может продлить жизнь и увеличить мощность двигателя Вашего автомобиля, снизить затраты на ремонт, уменьшая трение по сравнению с обычным режимом эксплуатации:

* повышает мощность двигателя, одновременно со снижением расхода топлива, поднимая его КПД, что отражается и на низком уровне выбросов в атмосферу
* снижает потери на трение, как в обычном режиме, так и в условиях масляного голодания
* снижает рабочую температуру двигателя, и других механизмов, блокируя окисление масла, продляя тем самым срок службы масла
* устраняет эффект холодного запуска в любых, обработанных Roil Platinum Metal Conditioner парах трения
* обеспечивает высокий комфорт, эластичность и мягкость езды, благодаря стабильным характеристикам крутящего момента в широком диапазоне оборотов
* сохраняет и восстанавливает производительность двигателя до уровня, предусмотренного заводом изготовителем
* увеличивает моторесурс
* не содержит забивающих масляные капилляры взвешенных частиц
* не создаёт на поверхности металла оксидных, или каких-либо других плёнок
* минимизирует негативные воздействия на окружающую среду, резко снижая токсичность выхлопа сразу по нескольким показателям

**Способ применения:**

Roil Platinum™ Metal Conditioner - как второй шаг системы Neways.

Roil Platinum™ Metal Conditioner рекомендуется к применению при каждой замене масла. Когда наступит время сервисного обслуживания, просто залейте содержимое флакона в свежее масло из расчёта 70 мл (1 часть) кондиционера на 1 л (14 частей) моторного масла.

Для добавки в бензин:

Для легковых автомобилей и личного грузового транспорта: залить содержимое флакона (375 мл) в топливный бак. Для мотоциклов: добавлять по 200 мл в бензин, на полный бак. Для крупной грузовой техники: добавлять из расчёта 0,25% добавки от общего объёма бензина в топливном баке.

Для добавки в дизтопливо:

Для легковых автомобилей и личного грузового транспорта: залить содержимое флакона (375 мл) в топливный бак. Для крупной грузовой техники: добавлять из расчёта 0,25% добавки от общего объёма топлива в баке. Максимально эффективный результат от добавки достигается при использовании в сочетании с остальной линейкой продуктов серии Roil Platinum™ – во время прохождения регулярного ТО, либо замены масла.

**Меры предосторожности:**

Легковоспламеняющееся, едкое вещество. Не глотать, избегать вдыхание паров и контакта с глазами и кожей. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. При попадании в глаза или на кожу немедленно промыть их проточной водой, затем обратиться к врачу. При проглатывании не вызывать рвоту, сразу обратиться к врачу и показать контейнер или этикетку.

**Условия хранения:** Хранить в сухом, прохладном, недоступном для детей месте. Держать вдали от источников открытого пламени.

**Срок годности:** см. на упаковке.

**Дата изготовления и № партии:** см. на упаковке.